|  |
| --- |
| ANEXO 5 - APÊNDICE A |
| PROCEDIMENTOS DE TESTES RELATIVOS À INTERCONEXÃO |

# Finalidade

## O presente documento tem como finalidade definir e padronizar os procedimentos de testes relativos à ativação de interconexões entre as redes das PARTES.

# Objetivos

## Verificar as condições das interfaces dos equipamentos de transmissão a serem utilizados na interconexão entre as redes das PARTES.

## Verificar as funcionalidades das sinalizações utilizadas na interconexão.

## Verificar a interoperabilidade entre os equipamentos das PARTES.

## Verificar o funcionamento do entroncamento previsto para a interconexão.

## Avaliar o grau de serviço de chamadas originadas e terminadas, geradas através do Teste de Sistema.

# Considerações gerais

## Para alcançar os objetivos acima definidos deverão ser executados testes e verificações da transmissão, testes de interoperabilidade, testes de entroncamento e testes de sistema.

### Os testes e verificações da transmissão têm como objetivo avaliar as condições mecânicas e elétricas das interfaces e do meio de interligação das PARTES.

### O teste de interoperabilidade deverá ser realizado sempre que for implantada uma nova facilidade/equipamento e compreende a verificação da compatibilidade das funções de sinalização e das interfaces utilizadas nos Pontos de Interconexão.

# Atribuições e responsabilidade

## Compete as PARTES:

### Planejar as atividades a serem realizadas durante as verificações e testes.

### Programar a data adequada para a realização das verificações e testes.

### Realizar as verificações e testes previstos neste documento.

### Analisar os resultados obtidos nas atividades do item 4.1.3 acima.

### Emitir relatório técnico com o resultado dos testes e verificações.

### Ter disponíveis os instrumentos e equipamentos de teste necessários, nas datas e períodos definidos, assegurando a compatibilidade dos mesmos com aqueles utilizados pela outra PARTE, de modo a garantir que os resultados das medições/testes estejam de acordo com os padrões adotados.

# Testes de transmissão

## Os testes e verificações de transmissão deverão ser aplicados a todos os sistemas que venham a ser utilizados nas interconexões entre as redes das PARTES.

# Testes de interoperabilidade.

## Em conformidade com o disposto no item 3.1.2, será utilizado um conjunto mínimo de testes visando a verificação da perfeita interoperabilidade entre os equipamentos/funcionalidades das PARTES.